
|  |  |
| --- | --- |
| **FBV-161** | BANDPASS FILTER |



**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Passband Insertion Loss, 243-270 MHz ................................ 1.5 dB max. VSWR, 243-270 MHz ................................................................. 1.6:1 max. Input Power .................................................................23 dBW min. 200 W Stopband, 0-218 MHz.............................................................. 60 dB min. Stopband, 292-318 MHz.......................................................... 70 dB min. Stopband, 318-1000 MHz......................................................... 60 dB min.

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Connectors .........................................................................Type N Female Size, Excluding Connectors and Mounting Feet……… 9” x 6" x 1.35"

Weight ...................................................................................... 3.5 pounds

Environment ......................................................................... Weatherproof

REV: 12/4/2019